**Karta místního směrodatného limitu (MSL)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Název vodního zdroje: Jímací území Mělnická Vrutice | | |
| 1. Místo monitoringu MSL   Popis místa: kontrolní objekt provozovatele PŠ14, S2  Zeměpisné souřadnice: Není uvedeno  Obec: Řepín  Obec s rozšířenou působností: Mělník  Kraj: Středočeský | | |
| 1. Provozovatel vodního zdroje, který podává informace o dosažení MSL:   Středočeské vodárny, a.s. | | |
| 1. Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL: | | |
| 1. Hodnota/hodnoty MSL (jedna pro celý rok nebo více pro různá období v roce) včetně jednotek: 2. Stupeň MSL hladina podzemní vody PŠ14 184 m.n.m.   hladina podzemní vody S2 192,25 m.n.m.   1. Stupeň MSL Celková vydatnost všech zdrojů nižší než 650 l/s | | |
| 1. Délka časového období od dosažení MSL po dosažení mezního stavu na daném vodním zdroji: neuvádí se | | |
| 1. Data a metody použité pro stanovení MSL:   Navržené limity jsou převzaté z podmínek vodoprávního povolení. Provoz a monitoring zajišťuje provozovatel zdroje. | | |
| 1. Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje: | | |
| IČ odběru | Oprávněný k odběru vody | Provozovatel |
| 330100 | Vak Kladno- ÚV Mělnická Vrutice | Středočeské vodárny, a.s. |
| 1. Zpracoval: Ing. Lukáš Vlček | | |
| 1. Datum: 29.11.2022 | | |